
# **Cuanto vale K para que el polo este en**



F(s) va hacer el circuito retroalimentado

Para obtener K se necesita solo el denominador igualado a cero

Por formula

Donde

Por lo tanto

Despejando K

